**AQUATUB-*Rw*: popis výrobku pro projektanty**

Tento text je k dispozici ke stažení na [www.hegler.cz](http://www.hegler.cz) ve formátu:

* WORD (\*.doc)

*Příklad pro jmenovitou světlost DN 300:*

**Potrubí AQUATUB-*Rw* pro dešťové kanalizace z PE-HD**

* potrubí pro dešťové kanalizace vyrobené z PE-HD s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní stěnou, dle normy DIN 16961 odpovídá typu RR 5
* kruhová tuhost S ≥ 8,0 kN/m2 dle EN ISO 9969
* uvnitř zelený reflexní povrch vhodný pro kamerové revize
* odpovídá normě EN 13476-3
* vlastní certifikát ze zkušebny SKZ Würzburg
* dodávané v 6 m tyčích
* monoliticky vylisované dvoj plášťové hrdlo s profilovaným těsněním
* pokládka se provádí na 15 cm vrstvu kameniva 0/4 až 0/8 mm, zásyp kamenivem 0/4 - 0/8 mm po celém obvodu i délce potrubí do výšky 30 cm nad potrubí (dle normy EN 1610)
* jmenovitá světlost DN 300 (ID vnitřní průměr)