**MULTI-*inspect* 600: popis výrobku pro projektanty**

Tento text je k dispozici ke stažení na [www.hegler.cz](http://www.hegler.cz) ve formátu:

* WORD (\*.doc)

**Kontrolní a čistící šachta MULTI-*inspect* 600pro dešťové kanalizace z PE-HD**

* kontrolní a čistící šachta pro dešťové kanalizace vyrobená z PE-HD, nejmenší užitnou výškou 100 cm
* možnost napojení na kanalizační i drenážní vedení
* šachta obsahuje dvě odbočky v úhlu 180O
* vnitřní průměr tělesa šachty > 600 mm, stavební výška šachty 750 mm
* tělo šachty je monolitické s bezpečnostními zarážkami proti vysunutí potrubí
* prodloužení se usazuje na šest bezpečnostních pojistek
* chemická odolnost odpovídá normě DIN 8075
* na prodloužení DN 500 s SR kroužkem je možné osadit na trhu běžné šachtové poklopy vyrobené dle DN 124 (625 mm)
* pokládka se provádí na 15 cm vrstvu kameniva 0/4 až 0/8 mm, zásyp kamenivem 0/4 - 0/8 mm po celém obvodu i délce potrubí do výšky 30 cm nad potrubí (dle normy EN 1610)