**SIROPLAST-K: popis výrobku pro projektanty**

Tento text je k dispozici ke stažení na [www.hegler.cz](http://www.hegler.cz) ve formátu:

* WORD (\*.doc)

*Příklad pro jmenovitou světlost DN 300 v provedení s celoobvodovou perforací:*

**Drenážní potrubí SIROPLAST-Kz PE-HD**

* drenážní potrubí s celoobvodovou perforací – TP vyrobené z PE-HD s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní stěnou, dle DIN 4262-1 odpovídá typu R 2
* umožňuje vysokotlaké čištění do tlaku 120 bar
* dodávané v 6 m tyčích včetně spojek a těsnění
* vlastní certifikát ze zkušebny SKZ Würzburg
* vhodné pro pokládku do drenážního filtračního materiálu
* kruhová tuhost S ≥ 4,0 kN/m2 dle EN ISO 9969
* jmenovitá světlost DN 300 (ID vnitřní průměr)